· [bookmark: _GoBack]1. Joncțiunea p-n este regiunea (sau interfața) dintre două tipuri de material semiconductor unul de tip p și altul de tip n în interiorul aceluiași cristal semiconductor.
· 2. La frontiera joncţiunii, electronii difuzează din partea n în partea p şi se recombină cu golurile de aici şi, în acelaşi timp, golurile din partea p difuzează în partea n şi se recombină cu electronii de aici. 
· 3. În consecinţă se formează o regiune sărăcită de purtători, în care nu există nici electroni liberi, nici goluri libere.
4. În absența unei tensiuni aplicate din exterior,
· - o parte din golurile libere ale regiunii p (aflate în zona de vecinătate), difuzează în regiunea n , unde se recombină cu electronii;
· - o parte din electronii liberi ai regiunii n (aflați în zona de vecinătate), difuzează în regiunea p , unde se recombină cu golurile.

5.Prin plecarea golurilor în regiunea n și a electronilor în regiunea p, vor apărea în cele două regiuni sarcini electrice spațiale de semn opus (constituite din acceptori și donori ionizați).
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1. La recombinarea electron-gol se eliberează o cuantă de energie - un foton.
2. Prin urmare, pentru a face un semiconductor să radieze este necesar să susţinem recombinarea electron-gol. 
3. Prin urmare trebuie furnizată energie din exterior pentru a învinge această barieră a tensiunii de sărăcire. Această tensiunea exterioară, numită tensiune directă de polarizare, V,  trebuie să fie mai mare decît U dioda
4. Recombinarea generatoare de caldură se numeşte neradiativă, în timp ce recombinarea generatoare de lumina se numeşte radiativă.
5. La construcţia structurii semiconductoare nu se utilizează siliciu sau germaniu deoarece se încălzesc şi nu emit bine lumină. 
6. Tensiunea directă (U diode ) – reprezintă tensiunea ce trebuie aplicată la bornele LED-ului pentru ca acesta să emită radiaţii luminoase. Valoarea acestei tensiuni variază între 1,6 V şi 4,5 V, în funcţie de culoarea luminii emise.
7. . La identificarea vizuală ANODUL (+) este terminalul mai lung sau mai subţire.
8.  Dacă capsula este rotundă şi prezintă o teşitură, în dreptul teşiturii este CATODUL (-).
9. 


